| R1  5.1K OHM |  | R2, R6, R9  10K OHM |  | R3  1K OHM |  | R4  75 OHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| R5  6.2K OHM |  | R7  4.7M OHM |  | R8  6.8M OHM |  | R10, R14  4.7K OHM |
|  |  |  |  |  |  |  |
| R11  10M OHM |  | R12  22K OHM |  | R13  5.1M OHM |  | RV1  20K |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C1, C3  10uF |  | C2  47pF |  | C4  10nF  (10000pF) |  | C5  220nF |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C6  1uF |  | C7  15nF  (0.015uF) |  | C8  4.7nF |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |